1. 修改网络IP，网关，和掩码。会写FLASH保存然后重启。PTP重新同步，大约耗时50秒。
2. PTP协议基于组播设计，但是也支持单播，一般情况不需要设置网络IP，网关，和掩码。
3. 修改测试PTP网络协议的层数，延迟机制，只写FLASH不重启(2017.11.14已修改为要重启)。
4. 默认下PTP测试板UtcOffsetValid是FALSE。但是会接收和跟随最佳主时钟的currentUtcOffsetVal和urrentUtcOffset的值。